КРАТКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АВАРИЯ (accident) - разрушительное высвобождение собственного энергозапаса промышленного предприятия, при котором сырье, промежуточные продукты, продукция предприятия и отходы производства, установленное на промышленной площадке технологическое оборудование, вовлекаясь в аварийный процесс, создают поражающие факторы для населения, персонала, окружающей человека среды и самого промышленного предприятия.

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ АВАРИЯ - произвольная авария, порожденная незапрещенными законами природы инициирующими событиями.

КРУПНАЯ АВАРИЯ (major accident) - такая авария промышленного предприятия, при которой или погибло не менее определенного количества людей, или пострадало не менее определенного количества людей, или материальный ущерб превысил определенную сумму, или имело место некоторое сочетание этих обстоятельств. Автор книги относит к крупным авариям те аварии, в которых погибло не менее 10 чел.

ПРОЕКТНАЯ АВАРИЯ (design-basis accident)- совокупность аварий, которые порождаются определенным классом инициирующих событий, и для которых обеспечение определенного уровня безопасности гарантируется предусматриваемыми в проекте промышленного предприятия системами обеспечения безопасности.

ТЯЖЕЛАЯ АВАРИЯ (severe accident) - авария в ядерной промышленности, сопряженная с плавлением активной зоны атомного реактора.

АНАЛИЗ ДЕРЕВА НЕПОЛАДОК (fault tree analysis, FTA) - алгоритм построения последовательностей событий, приводящих к основному событию. Позволяет вычислять вероятность основного события, исходя из вероятностей элементарных событий. Используется при анализе безопасности и оценке риска.

БЕЗОПАСНОСТЬ (safety) - защита от чрезмерной опасности.

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ  (safety analysis)- анализ и расчет опасностей, связанных с осуществлением предполагаемой деятельности.

ДОКЛАД О БЕЗОПАСНОСТИ (safety report) - документ, требуемый от организации - исполнителя регулирующим органом, содержащий информацию о промышленном предприятии, характеристиках площадки, проекте, правилах эксплуатации и т. д. наряду с анализом безопасности и описанием мер предосторожности, направленных на уменьшение степени риска для персонала площадки и населения, возможного ущерба для окружающей человека среды.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ  (safety assessment) - сравнение результатов анализа безопасности с приемлемыми критериями, их оценка и окончательные заключения по пригодности оцениваемой системы.

ПРЕДЕЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ  (safety limits)- пределы изменения процесса, в которых, как показано, эксплуатация промышленного предприятия является безопасной.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - область человеческой деятельности по предотвращению аварий промышленных предприятий и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных такими авариями. Основные направления деятельности - обеспечение безопасности человека и промышленного предприятия в техносфере.

БРИЗАНТНОСТЬ (brisance) - дробящее действие взрыва.

ВЗРЫВ (explosion) - быстрое выделение энергии в ограниченном объеме, связанное с внезапным изменением состояния вещества и сопровождающееся обычно разбрасыванием и разрушением окружающей

ВЗРЫВ ПАРОВОГО ОБЛАКА (vapour cloud explosion, VCE) - См. взрыв, паровое облако. Характеризуется возникновением ударной водны, имеющей место при двух режимах сгорания парового облака - детонации и дефлаграции.

ПЫЛЕВОЙ ВЗРЫВ (dust explosion) - взрыв пылевого облака.

ВЗРЫВ РАСШИРЯЮЩИХСЯ ПАРОВ ВСКИПАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (boiliing liquid expanding vapour explosion, BLEVE) - термин, используемый для описания целой совокупности явлений, сопровождающих внезапное разрушение резервуара хранения со сжиженным горючим газом при наличии источника воспламенения. Резкое падение давления вызывает вскипание жидкости и образование воздушной ударной волны, осколочного поля и мгновенное воспламенение парового облака, сопровождающееся возникновением огневого шара.

ВЫБРОС (release) - количество опасного (горючего или токсичного) вещества, выходящего из технологических установок или аппаратов при их разгерметизации в атмосферу и поэтому не контролируемого эффективно системами обеспечения безопасности.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС (ПДВ) - максимальное количество опасного вещества, выброс которого промышленным предприятием за определенный период еще не приведет к превышению предельно допустимой концентрации (ПДК).

ГАЗ (gas) - фазовое состояние вещества.

СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ, СНГ (liquified petroleum gas, LPG) - пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и прочие нефтяные газы, находящиеся в жидком состоянии. В литературе на русском языке широко употребляется термин "сжиженные углеводородные газы".

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СПГ (liquified natural gas, LNG) - метан и прочие природные газы, находящиеся в жидком состоянии.

ДЕТОНАЦИЯ (detonation) - режим сгорания парового облака (а также других взрывчатых веществ и смесей). В детонационном режиме возникает мощная самоподдерживающаяся ударная волна, сжимающая вещество и инициирующая химическое превращение с выделением энергии. Скорость детонационной волны больше скорости звука в исходной смеси. Детонация характеризуется жесткой связью ведущей процесс ударной водны и следующего за ней фронта химического превращения. При детонационном превращении парового облака основным поражающим фактором является воздушная ударная водна. ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕТОНАЦИЯ (physical detonation, thermal detonation, fuel-coolant interaction - FCI, steam explosion, vapour explosion) - возникает при смешении горячей и холодной жидкостей, когда температура одной из них значительно превышает температуру кипения другой (например, при выливании расплавленного металла в воду). В образовавшейся парожидкостной смеси испарение может протекать взрывным образом вследствие развивающихся процессов тонкой фрагментации капель расплава, быстрого теплоотвода от них и перегрева холодной жидкости. Физическая детонация сопровождается возникновением ударной волны с избыточным давлением в жидкой фазе, достигающим в некоторых случаях тысяч атмосфер. 
ДЕФЛАГРАЦИЯ (deflagration) - режим сгорания парового облака (а также других взрывчатых веществ и смесей). В соответствии с классическим определением распространение пламени в этом режиме происходит посредством процессов диффузии и теплопроводности, а скорость горения меньше скорости звука. Расширение продуктов горения при дефлаграции может приводить к возникновению движения среды, волны сжатия и, в ряде случаев, ударной волны. При этом, хотя скорость распространения горения по частицам определяется процессами теплопроводности и диффузии (вообще говоря, турбулентными), видимая скорость распространения горения может приближаться к скорости звука и даже превосходить ее. В современной литературе под дефдаграцией понимается весь спектр процессов горения - от распространения ламинарного пламени, до высокоскоростных процессов с ударными волнами, в которых отсутствует жесткая связь между ударным фронтом и фронтом химического превращения, которая имеет место при детонации. Основным поражающим фактором при высокоскоростной дефлаграции является ударная волна. 
ДИОКСИН (dioxin) - токсичное вещество, 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин.

ДОЗА (dose) - общий термин, показывающий количество токсичного вещества (или количество излучения, или энергию излучения), поглощенного средой. Для конкретных применений этот термин должен быть соответствующим образом определен. Для случая токсичных веществ используется также термин токсодоза.

ТОКСОДОЗА - количественная характеристика токсичности вещества (отравляющего или сильнодействующего ядовитого), соответствующая определенному уровню поражения при его воздействии на живой организм. Токсодоза по-разному определяется для ингаляционных поражений и для кожно-резорбтивных поражений.

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТОКСОДОЗА - произведение средней концентрации токсичного вещества, воздействующего через органы дыхания, и времени пребывания человека в зараженном воздухе. Ингаляционные токсодозы измеряются в г • мин/м3 или г • с/м3. Для характеристики уровней токсичности при воздействии через органы дыхания основными являются следующие величины - средняя смертельная токсодоза; средняя выводящая из строя токсодоза; средняя пороговая токсодоэа.

СРЕДНЯЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ ТОКСОДОЗА - LCtx - ингаляционная токсодоаа, вызывающая смертельный исход у Х% пораженных. Обычно рассматривают случаи Х=50% или Х=100%. Здесь L- от латинского слова Letalis (смертельный), С обозначает концентрацию, t - время экспозиции.

СРЕДНЯЯ ВЫВОДЯЩАЯ ИЗ СТРОЯ ТОКСОДОЗА - ICtx-ингаляционная токсодоза, обеспечивающая вывод из строя Х% пораженных. Обычно рассматривают случаи Х=50% или Х=100%. Здесь I - от английского слова Incapacibility (небоеспособный), С обозначает концентрацию, t - время экспозиции.

СРЕДНЯЯ ПОРОГОВАЯ ТОКСОДОЗА - PCtx - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения у Х% пораженных. Обычно рассматривают случаи Х=50% или Х=100%. Здесь Р - от английского слова Primary (начальный), С обозначает концентрацию, t - время экспозиции.

КОЖНО-РЕЗОРБТИВНАЯ ТОКСОДОЗА - масса жидкого или твердого вещества, воздействующего на человека через кожу, кровь или при заглатывании. Кожно-резорбтивные токсодозы измеряются в мг на 1 кг массы или на полную массу человека (обычно эта масса полагается равной 70 кг), т. е. мг/кг или мг/чел. Для характеристики уровней токсичности при воздействии через кожу, кровь или при заглатывании основной величиной является средняя смертельная доза.

СРЕДНЯЯ СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА – LD - токсодоза, обозначающая количество вещества на 1 кг массы (или на полную массу), при котором летальный исход возникает у Х% пораженных. Обычно рассматривают случаи Х=50% или Х=100%. Здесь L - от латинского слова Letalis (смертельный), D - указывает на дозу.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (operational records)- документы, такие, как ленты самописцев, сертификаты, рабочие журналы, распечатки ЭВМ и магнитные ленты, предназначенные для хранения объективной информации об эксплуатации промышленного предприятия.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ (long-term) - относится к промежуткам времени, которые превышают промежуток времени, в течение которого осуществляется административный контроль.

ЗАКОН ПОДОБИЯ ХОПКИНСОНА (Hopkinson's scaling law)- основа для предсказания параметров реальных ударных волн по параметрам взрывов, проводимых в уменьшенных масштабах и в облегченных для эксперимента условиях. Теоретически обосновывается принципом "кубического корня", впервые сформулированным Б. Хопкинсоном в 1915 г. и независимо от него К. Кранцем в 1926 г. В соответствии с этим принципом, если два заряда одного и того же взрывчатого вещества одинаковой формы, но разного размера взрываются в одной и той же атмосфере, то подобные ударные волны будут наблюдаться при одинаковом значении параметра Z=R/E1/3, где R - расстояние от центра заряда, Е - полная энергия взрыва.

ЗОНА (zone) - ограниченная каким-либо образом часть какого-либо пространства.

ВНЕШНЯЯ ЗОНА* (external zone) - непосредственно прилегающая к площадке территория, в которой распределение и плотность населения, использование земли и воды рассматриваются с точки зрения возможности действий в чрезвычайной ситуации.

ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА* (security area) - зона в пределах площадки, установленная в целях физической защиты промышленного предприятия и/или материалов, находящихся на нем, и охраняемая так, чтобы предотвратить или затруднить незаконное проникновение в зону.

САНИТАРНАЯ ЗОНА* (buffer zone) - контролируемая площадь вокруг промышленного предприятия, выделяемая для того, чтобы обеспечить соответствующее расстояние между технологическими установками и местами, которые использует население или в которые оно имеет доступ.

ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗОНА - территория, в пределах которой будет проявляться поражающее действие токсичных веществ.

КАТАСТРОФА (disaster) - см. крупная авария.

КЛАПАН (valve) - тип арматуры технологических установок промышленных предприятий.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (check valve) - устройство, препятствующее образованию противотока в трубопроводе. Пропускает среду только в одном направлении, при изменении направления на обратное автоматически разобщает трубопровод.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (safety valve)- устройство, сбрасывающее продукт из технологической установки в атмосферу в случае выхода давления за приемлемые пределы и возвращающееся в первоначальное состояние после совершения данной технологической операции.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН* (competent authority) - национальный орган, назначенный правительством государства или признанный им иным образом для выполнения какой-либо конкретной цели.

КОНЦЕНТРАЦИЯ (concentration) - количественная характеристика облака. Объемная концентрация - количества вещества облака на единицу объема облака. Удельная концентрация - количество вещества облака на единицу массы воздуха облака.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ПДК (threshold limit value - TLV) - это максимальная концентрация, осредненная за определенное время (20-30 мин, 24 ч, 1 мес., 1 г.), которая при регламентированной вероятности ее появления не оказывает ни прямого, ни косвенного вредного действия на человека, его потомство и санитарные условия жизни.

ЛИЦЕНЗИЯ (licence) - официальный документ, выданный регулирующим органом на основные этапы сооружения промышленного предприятия, регламентированный правилами, позволяющими держателю лицензии (организации - исполнителю) проводить определенные виды деятельнности.

МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (hazard & operability studies, HAZOP) - формализованная эвристическая процедура анализа технологического процесса и инженерного обеспечения новых установок для оценки потенциала опасностей отклонений от регламента и проявлений отдельных дефектов элементов оборудования, а также возможных последствий для установки в целом. Заключается в применении ключевых терминов для выявления возможных отклонений от нормы в функционировании установки и описания возможных последствий таких отклонений для безопасности и функционирования.

НАГРУЗКА (load) - поражающий фактор.

НАДЕЖНОСТЬ  (realiability) - свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Надежность - комплексное свойство, которое в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются следующие: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость и живучесть.

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ РЕАКЦИЯ (runaway reaction) - химическая реакция, протекающая либо в условиях промышленного предприятия и не предусмотренная технологией, либо протекающая в технологической установке в режимах, не позволяющих управлять параметрами процесса.

ОБВАЛОВАНИЕ (bund, bunding, dyke) - система для удержания (локализации) жидкостей, вытекающих из технологических установок в случаях их аварийной разгерметизации. Обычно является либо сплошной невысокой стенкой вокруг установки, либо неглубоким поддоном, либо некоторой их комбинацией.

ОБЛАКО (cloud) - взвесь в атмосфере какого-либо вещества в любом из возможных фазовых состояний (твердом, жидком и/или газообразном).

ПАРОВОЕ ОБЛАКО (vapour cloud) - облако паров, т. е. смесь капель вещества, его паров и воздуха.

ПЫЛЕВОЕ ОБЛАКО (dust cloud) - облако пыли, т. е. взвесь частиц в воздухе.

ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ (inventory) - количество определенного вещества, имеющегося в установке в условиях ее регламентного заполнения.

ОГНЕННЫЙ ШТОРМ# (firestorm) - атмосферные процессы над крупным пожаром, характеризующиеся ветрами ураганной силы и образованием смерчевых структур.

ОГНЕВОЙ ШАР* (fireball) - объем сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающийся над поверхностью земли.

ОКРУЖАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДА* (human environment) - те участки земли, которые заселены людьми или которые легкодоступны для них,

ОПАСНОСТЬ* (hazard) - ситуация (в природе или техносфере), в которой возможно возникновение явлений или процессов, способных поражать людей, наносить материальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую человека среду.

АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ* (hazard analysis) - выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализацию опасности, анализ механизмов возникновения подобных событий и, как правило, оценка масштаба, величины и вероятности любого события, способного оказать поражающее действие.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ (voluntary hazard) - опасность, наличие которой принимается добровольно. Примеры добровольных опасностей - аварии промышленных предприятий для персонала, занятия горными лыжами или дельтапланеризмом, курение.

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ (major hazard) - опасность, способная привести к крупной аварии.

ОСНОВНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (major chemical hazard)-химическая опасность, способная привести к крупной аварии.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ (involuntary hazard)- опасность, которая вводится помимо желания людей, принудительно. Примеры принудительных опасностей - аварии промышленных предприятий для населения.

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ# (chemical hazard) - опасность, связанная с химическими веществами или процессами. Основные формы проявления химических опасностей - пожар, взрыв, токсичное поражение.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ* (implementing organization) - организация (и ее субподрядчики), выполняющая работы по выбору площадки и

Изучению ее пригодности для промышленного предприятия. Осуществляет проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с эксплуатации промышленного предприятия.

ОСКОЛОК (fragment) - часть технологической установки, образующаяся при ее разрушении.

ОСКОЛОЧНАЯ НАГРУЗКА (penetration load)- поражающий фактор, обусловленный механическим действием разлетающихся при разрушении технологической установки осколков.

ОСКОЛОЧНОЕ ПОЛЕ (flying fragments) - поле поражающего фактора, создающего осколочную нагрузку.

ОСТРЫЙ# (acute) - быстро возникающий и бурно протекающий. Характеристика темпа развития процесса, а не его масштаба.

ОСТРОЕ ПОРАЖЕНИЕ (acute effects)- поражение, время проявления действия которого не превышает 1 ч.

ОСТРАЯ ОПАСНОСТЬ (acute hazard) - опасность, время реализации которой не превышает 1 ч.

ОСТРОЕ ПОРАЖЕНИЕ (acute effects) - поражение, время проявления действия которого не превышает 1 ч.

ОСТРОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ (acute consequences) - последствие поражения (травма или смерть), возникающее в течение не более 1 ч.

ОТКАЗ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ* (common cause failure) - неспособность ряда устройств или узлов выполнять свои функции в результате единичного конкретного события или причины. К таковым обычно относят недостаток проекта, погрешность в изготовлении, ошибки во время эксплуатации и технического обслуживания, природное явление, вызванное деятельностью человека событие, насыщение сигналов или непреднамеренные нарастающие последствия от любой другой операции, или отказа на технологической установке, или от изменения условий окружающей среды.

ПЕРСОНАЛ* (site personnel) - все лица, работающие на площадке постоянно или временно.

ПЛОЩАДКА* (site) - участок, на котором находится промышленное предприятие, имеющий границу и находящийся под эффективным контролем административного руководства промышленного предприятия (организации-исполнителя).

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ* (siting) - процесс выбора подходящей площадки для промышленного предприятия, включая соответствующую оценку и определение критериев, закладываемых в основу проекта.

ПОДУШКА ПАРОВАЯ (ullage) - паровое облако, ограниченное поверхностью жидкости, боковыми стенками резервуара и его крышей. Образуется в результате естественного испарения хранимой в резервуаре жидкости.

ПОЖАР (fire) - горение на территории площадки промышленного предприятия, не предусмотренное технологическим регламентом.

ВСПЫШЕЧНЫЙ ПОЖАР (flash fire) - режим сгорания парового облака, при котором скорость перемещения фронта пламени значительно меньше звуковой. Характеризуется пренебрежимо малым значением возникающего при превращении избыточного давления.

ПОЖАР РАЗЛИТИЯ (pool fire) - см. разлития пожар.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ* (loss prevention)- область человеческой деятельности по предотвращению аварий промышленных предприятий и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных такими авариями. Основные направления этой деятельности - обеспечение безопасности человека и промышленного предприятия в техносфере. В литературе на русском языке более употребим термин промышенная безопасность.

ПРЕДЕЛ (limit) - граница чего-либо.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ВПВ  (upper flammable limit, UFL) - максимальная концентрация вещества в паровом облаке, при которой еще возможно инициирование самоподдерживающейся реакции горения.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, НПВ# (lower flammable limit, LFL) - минимальная концентрация вещества в паровом облаке, при которой еще возможно инициирование самоподдерживающейся реакции горения.

ПРИЕМЛЕМЫЙ ПРЕДЕЛ* (acceptable limits) - предел, приемлемый для регулирующего органа.

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ* (authorized limit)- предел, установленный национальным компетентным органом для данного типа опасности или для данной окружающей среды.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (plant)- совокупность технологических установок для выпуска определенных продуктов или продукции, размещаемых на определенной площадке.

РАДИУС ПОРАЖЕНИЯ (lethal radius) - радиус такого круга с центром в точке реализации опасности, что все находящиеся в нем люди подвергаются поражению определенной степени.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОРАЖЕНИЯ (nominal lethal radius)-радиус такого круга с центром в точке реализации опасности, что число непораженных в круге равно числу пораженных вне круга. - См. разд. 18.7.6.

РАЗЛИТИЕ (pool, spill, spillage) - жидкость, разливающаяся в условиях площадки промышленного предприятия. Возникает при истечении жидкости из технологических установок в случае нарушения целостности последних.

РАЗЛИТИЯ ПОЖАР# (pool fire) - горение вещества разлития, испаряющегося с поверхности жидкости.

РАЗРЫВНАЯ МЕМБРАНА (rupture disk) - тип арматуры технологических установок промышленных предприятий. Устройство, сбрасывающее продукт из технологической установки в атмосферу в случае выхода давления за рабочий контрольный предел за счет разрыва мембраны. В отличие от предохранительного клапана не восстанавливает своего первоначального состояния после совершения данной технологической операции.

РАЙОН* (region) - окружающая и включающая в себя площадку географическая область достаточно больших размеров, где проявляются все особенности какого-либо явления или последствия конкретного события.

РДНУ* (ALARA) - "разумно достижимые низкие уровни с учетом экономических и социальных факторов" (as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into account). Принцип защиты от опасностей, принят в качестве основного при обеспечении радиационной безопасности Международным комитетом по радиационной защите.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН* (regulatory body)- национальный орган (или система органов), назначенный правительством государства как обладающий юридическим правом проведения процесса лицензирования, выдачи лицензий и таким образом регулирующий выбор площадки, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с эксплуатации, а также решения относящихся к этим этапам лицензирования конкретных вопросов. Он может представлять собой наделенный официальной властью орган, занимающийся вопросами безопасности и охраны здоровья в области промышленной деятельности, вопросами защиты окружающей среды.

РИСК  (risk) - темп реализации опасностей определенного класса. Риск может быть определен как частота (размерность - обратное время) или как вероятность возникновения одного события при наступлении другого события (безразмерная величина, лежащая в пределах от 0 до 1).

ОЦЕНКА РИСКА (risk assessment) - процедура нахождения индивидуального и социального риска для конкретного промышленного предприятия.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИСК# (individual risk)- риск (частота возникновения) поражающих воздействий определенного вида, возникающих при реализации определенных опасностей в определенной точке пространства (где находится индивидуум). Характеризует распределение риска.

СОЦИАЛЬНЫЙ РИСК# (social risk) - зависимость риска (частоты возникновения) событий, состоящих в поражении не менее определенного числа людей, подвергаемых поражающим воздействиям определенного вида при реализации определенных опасностей, от этого числа людей. Характеризует масштаб катастрофичности опасности.

РИСКУЮЩИЕ (at risk) - человек или социальная группа, на которых может быть оказано воздействие определенного вида при реализации определенной опасности или определенных опасностей, т. е. для которых индивидуальный или социальный риск не является нулевым или же достигает определенного уровня.

СМЕРТНОСТЬ - число погибших в определенных условиях.

СМЕРТНОСТЬ В ОТРАСЛИ# (fatal accident rate, FAR) - число погибших в отрасли (среди определенной группы людей, работающих в определенных условиях) за определенный год (имевшее место или теоретически предсказанное), отнесенное к 108 человеко-часам рабочего времени

УДЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ (mortality index)- число погибших в результате реализации определенной опасности, отнесенное к количеству опасного вещества, которое участвовало в этой реализации. Размерность величины "удельная смертность" - чел./т. - См. разд. 18.6.1.

СООРУЖЕНИЕ  (construction) - процесс изготовления и сборки узлов промышленного предприятия, выполнение строительных работ или конструкций, установка узлов и оборудования и проведение соответствующих испытаний.

ТЕХНОЛОГИЯ (technology) - способ производства и/или переработки продукции в совокупности с приборно-аппаратным оформлением.

ТЕХНОЛОГИЯ С "ВНУТРЕННЕ ПРИСУЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ" (inherent safety technology) - технология, предусматривающая подавление опасностей (и/или существенное уменьшение последствий недопустимых отклонений от технологического регламента) на основе механизмов, базирующихся на фундаментальных законах природы, а не путем включения специальных систем обеспечения безопасности.

НЕПРЕРЫВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (continuous process) - технология, где в каждой составляющей производственного процесса свойства продуктов (фазовое состояние - твердое, жидкое или газообразное; химический состав;

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (batch process) - технология, где в каждой составляющей производственного процесса свойства продуктов (фазовое состояние - твердое, жидкое или газообразное; химический состав; температура; давление и т. д.) претерпевают циклические изменения. - См. разд. 2.4.1.

ТЕХНОЛОГИЯ С "ВНУТРЕННЕ ПРИСУЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ" (inherent safety technology) - технология, предусматривающая подавление опасностей (и/или существенное уменьшение последствий недопустимых отклонений от технологического регламента) на основе механизмов, базирующихся на фундаментальных законах природы, а не путем включения специальных систем обеспечения безопасности.

ТОКСИЧНОСТЬ (toxic) - свойство вещества приводить к смерти или вредить здоровью живого существа при попадании в его организм с водой и пищей (перорально); через кожу или кровь (кожно-резорбтивно); при вдыхании (ингаляционно).

ТОКСИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА (toxic load)- поражающий фактор, обусловленный действием облака токсичного вещества.

ТРОТИЛОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ, ТИТ-ЭКВИВАЛЕНТ - количество тринитротолуола (тротила, ТНТ), имеющее с рассматриваемым явлением какую-то равную количественную характеристику.

ТНТ-ЭКВИВАЛЕНТ ПО ЭНЕРГИИ - количество ТНТ, выделяющее при взрыве ту же энергию, что и рассматриваемый взрыв.

ТНТ-ЭКВИВАЛЕНТ ПО ДАВЛЕНИЮ - количество ТНТ, взрыв которого дает на данном расстоянии то же значение избыточного давления, что и рассматриваемая ударная водна.

ТНТ-ЭКВИВАЛЕНТ ПО ИМПУЛЬСУ - количество ТНТ, взрыв которого дает на данном расстоянии то же значение импульса фазы сжатия, что и рассматриваемая ударная волна.

ТНТ-ЭКВИВАЛЕНТ ПО ПОРАЖЕНИЮ - количество ТНТ, взрыв которого приводит к равному поражению (объектов, людей и т. д.) на рассматриваемой площади.

УДАРНАЯ (blast, shock) - связанная с избыточным давлением.

УДАРНАЯ НАГРУЗКА (blast load) - поражающий фактор, обусловленный действием ударной волны; ударно-волновое нагружение.

УДАРНАЯ ВОЛНА (blast wave) - скачок уплотнения, распространющийся в среде со сверхзвуковой скоростью.

УСТАНОВКА (unit) - совокупность оборудования, выполняющая определенную функцию в технологическом процессе. Примеры установок - резервуар, трубопровод, автоцистерна для перевозки пропана, колонна синтеза.

ХРОНИЧЕСКИЙ# (chronic) - медленно развивающийся и долго текущий. Характеристика темпа развития процесса, а не его масштаба.

ХРОНИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (chronic hazard)- опасность, время реализации которой превышает 1 ч.

ХРОНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ (chronic effect)- поражение, время проявления которого превышает 1 ч.

ХРОНИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ (chronic consequence)- последствие поражения (травма или смерть), возникающее в течение более 1 ч.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР (human factor) - комплекс психо-физиологических особенностей человека (восприятие информации, принятие решений, психологические установки и т. п.), играющий важную роль в промышленной безопасности.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (В ТЕХНОСФЕРЕ) - комплекс событий, протекание или результат наступления которых приводит к реализации в районе чрезвычайной ситуации опасностей для жизни и здоровья людей, а также материальных ценностей; нарушению экономической деятельности, нормального жизнеобеспечения, функционирования систем управления и связи, а также экологического равновесия; обусловливает необходимость привлечения внешних по отношению к району чрезвычайной ситуации сил и средств. Наступает в результате крупной аварии промышленного предприятия.

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (emergency handling) - комплекс заранее планируемых мероприятий, проводимых как в зоне чрезвычайной ситуации, так и вне ее с целью подавления возникших полей поражающих факторов и ликвидации их последствий. Действия в чрезвычайной ситуации включают в себя спасательно-неотложные и аварийно-восстановительные работы, мероприятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности в зоне поражения, в том числе восстановление систем жизнеобеспечения и охрану общественного порядка, локализацию экологических последствий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ* (operation) - вся деятельность, направленная на достижение безопасным образом цели, для которой было построено промышленное предприятие, включая техническое обслуживание, инспектирование во время эксплуатации и другую связанную с этим деятельность.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (commissioning) - процесс, во время которого созданные узлы и системы промышленного предприятия начинают эксплуатировать и проверять их соответствие проекту и рабочим параметрам. Этот процесс включает в себя испытания, как связанные, так и не связанные с опасными веществами.

СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ* (decommissioning)- процесс

Окончательного прекращения эксплуатации промышленного предприятия.

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ* (operating organization) - организация, которой регулирующим органом разрешено эксплуатировать промышленное предприятие.

ЭПИЦЕНТР# (epicentre) - точка на поверхности земли, являющаяся геометрическим центром области поражения, возникшей при реализации опасности.

ЭФФЕКТ "ДОМИНО" (domino effect) - механизм вовлечения в аварию промышленного предприятия свойственных современных технологиям опасностей (в первую очередь опасных веществ и энергозапаса). Механизм имеет цепной характер - реализация опасности, имеющейся на площадке (например, появление огневого шара, взрыв парового облака, образование осколочного поля при полном разрушении сосуда под давлением и т. д.) приводит к дополнительным разрушениям технологических установок и реализации заключенных в них опасностей. Последние в свою очередь снова создают поражающие факторы, и вся описанная выше цепочка событий повторяется. 

