










ПРОЕКТ
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ТРЕВОГ

ПО ПЛАНАМ ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  Настоящая инструкция  устанавливает порядок проведения учебных тревог по Планам локализации аварийных ситуации (ПЛАС) на опасном производственном объекте.

        Инструкция распространяется на все цеха (участки) опасного производственного объекта для которых разработаны планы локализации аварийных ситуации, и службы (отделы) опасного производственного объекта, принимающие участие в проведении учебных тревог по ПЛАСу.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Учебные тревоги по ПЛАС проводятся в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и «Методических указании о порядке разработки плана локализации (ликвидации) аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико- технологических объектах», являются формой обучения и тренинга работников опасного производственного объекта действиям по локализации аварийных ситуаций.

2.2. Проведение учебных тревог по ПЛАС предусматривает:

· проверку соответствия ПЛАС действительному состоянию производства;

· проверку готовности персонала цехов и газоспасательной службы  к спасению застигнутых аварией людей и ликвидации возникших аварийных ситуаций;

· отработку взаимодействия персонала цехов с газоспасательной службой (ГСС)

      и другими службами опасного производственного объекта;

· проверку обеспеченности цехов соответствующими средствами для ликвидации аварий;

· проверку работы диспетчерской службы опасного производственного объекта и схемы оповещения руководителей, ответственных лиц;

· проверку готовности руководителей к выполнению обязанностей ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварий.

2.3 Не реже одного раза в год по одной или нескольким позициям оперативной части каждого ПЛАСа в разные периоды года и в разное время суток должны проводиться учебные тревоги по графику. График проведения учебных тревог разрабатывается начальником цеха, согласовывается с службой ОТ и ПБ, отделом ГО и ЧС,  ВОХР, 

       газоспасательной службой, медслужбой  и утверждается главным инженером 

      (техническим руководителем) по ПЛАСу  опасного   производственного объекта  по 

       форме, приведенной в    приложении № 1.

2.4 Учебные тревоги по ПЛАС уровня «А» проводятся под руководством начальника цеха.

2.5 Учебные тревоги по ПЛАС уровня «Б» проводятся под руководством главного инженера (технического руководителя) опасного производственного объекта .

2.6 Учебные тревоги проводятся с участием производственного персонала цеха, газоспасательной службы, медработников и сотрудников ВОХР, когда их действия предусмотрены оперативной частью ПЛАСа.

2.7 Контроль за правильностью действий производственного персонала цеха и привлеченных служб при проведении учебной тревоги, а также анализ ее проведения осуществляет комиссия в составе представителей руководства опасного производственного объекта, службы ОТ и ПБ, отдела ГО и ЧС, ВОХР, медслужбы и газоспасательной службы.

Председателем комиссии является главный инженер (технический руководитель) опасного производственного объекта, на него возлагается ответственность за проведение учебной тревоги в соответствии с утвержденным планом.

   2.8. Ответственность за подготовку персонала цеха к проведению учебной тревоги и 

           оформление соответствующей документации возлагается на начальника цеха.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ

   3.1 Учебная тревога проводиться по плану, который заранее разрабатывается начальником 

          цеха  совместно с председателем комиссии по одной из позиций оперативной части 

          ПЛАС,   подписывается, согласовывается и утверждается согласно приложению № 2  

          к  данной типовой инструкции.

   3.2. В плане учебной тревоги указывается:

   3.2.1. В разделе 1 «Вводная часть» указывается № сценария, время, дата  и место 

             проведения  тревоги. Ф.И.О. ответственного руководителя по ликвидации «аварии».

3.2.2. В разделе 2  «Цель учебной тревоги» указываются задачи конкретной учебной тревоги 

          на опасном производственном объекте

3.2.3. В разделе 3 «Описание «аварии» характер и развитие «аварии»: взрыв, пожар, 

             загазованность, розлив большого количества ядовитого или взрывопожароопасного 

            продукта, наличие и количество «пострадавших» в зоне «аварии» (с возможностью 

            корректировки в ходе проведения при неправильных действиях персонала цеха или 

            неисправности средств индивидуальной защиты), характер повреждений и травм 

            должен дублироваться в записке,  выдаваемой «пострадавшему»). 

              При составлении плана должно быть учтено, что проведение учебной тревоги не 

            должно иметь следующих последствий:

           -нарушений технологического режима, перерывов в нормальной работе установки,  

             технологической схемы или цеха в целом;

            -остановки или задержки в работе смежных цехов или участков;

            -возникновения опасности загазованности, взрыва или загорания. 
3.2.4. В разделе 4 «Действия сменного персонала цеха» описываются действия мастера 

            смены и  аппаратчиков (операторов), указываются службы, которые привлекаются к 

            ликвидации  «аварии».

 3.2.5. В разделе 5 указывается действия персонала цеха свободного от рабочей смены.

3.2.6. В разделе 6 указывается описываются действия сотрудников газоспасательной и 

          медицинской служб, ВОХР, диспетчера опасного производственного объекта

3.2.7. В разделе 7 указывается техника безопасности при проведении учебной тревоги.

3.2.8  В разделе 8 указывается состав комиссии и даётся краткая характеристика 

          обязанностей членов комиссии:

          председатель комиссии - контролирует действия ответственного руководителя по 

                                                      ликвидации «аварии»;

         представитель руководства  -контролирует действия  персонала смены цеха;

         представитель службы ОТ и ПБ  - контролирует соблюдение ТБ;

         представитель отдела ГО и ЧС – контролирует действия диспетчера;

         представитель ГСС – контролирует действия газоспасателей, членов НГСФ и  

                                              руководителя газоспасательных работ;

        представитель ВОХР – контролирует действия сотрудников ВОХР;

        представитель медслужбы – контролирует правильность оказания доврачебной        

                                                помощи «пострадавшим» газоспасателями, членами НГСФ и  

                                                действия медработников;

3.3. Начальник цеха не позднее, чем за сутки до проведения тревоги направляет по одному экземпляру утверждённого плана всем членам комиссии и диспетчеру опасного производственного объекта, а также сообщает им время объявления учебной тревоги.

3.4. Для проведения учебных тревог в  цехе должны быть заранее подготовлены:

-повязки различия (красные- для членов комиссии, белые для условно-пострадавших, а также белая с надписью «Ответственный руководитель по ликвидации аварии»);

-аншлаги с надписью «открыто» , «закрыто», «включено», «выключено»;

-красные флажки в количестве 5-10 штук.

Аншлаги, повязки и флажки должны постоянно находиться в аварийном шкафу цеха.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ
4.1. В соответствии с планом проведения учебной тревоги начальник цеха намечает 

       место нахождения «пострадавших».

4.2. Члены комиссии прибывают в цех к моменту начала учебной тревоги. Место сбора 

       определяется председателем комиссии.

4.3. Председатель комиссии намечает из состава работающей смены «пострадавших», 

        которым надеваются белые повязки и которые отправляются на место, определенное  

        начальником цеха.

           Затем дает вводную о начале тревоги одному из работающего персонала смены, в 

        которой должен четко указать:

· учебный характер тревоги;

· характер «аварии» и её развитие;

· наличие «пострадавших» и виды травм.

       В ходе проведения учебной тревоги члены комиссии обязаны объявлять пострадавшим каждого работника предприятия, попавшего в условно загазованную зону и не воспользовавшегося при этом фильтрующим противогазом  или дыхательным аппаратом .

4.4. Работник цеха,  получивший вводную, действует как первый заметивший «аварию».Он окриком предупреждает об «аварии» остальной рабочий персонал цеха, немедленно оповещает начальника (мастера, дежурного аппаратчика (оператора, машиниста) бригадира) цеха, передавая всю информацию об «аварии», полученную  на вводной.

4.5. Дежурный аппаратчик (оператор, машинист) оповещает диспетчера опасного производственного объекта, начальника цеха  и включает сирену (химическая тревога).

4.6. Мастер цеха руководит работами по локализации и ликвидации «аварии» до прибытия Ответственного руководителя по ликвидации «аварии» – начальника цеха.
4.7.  Все лица, находящиеся в зоне аварии немедленно надевают  СИЗ:

а) для выхода из опасной зоны – фильтрующие противогазы;

б) для участия в ликвидации аварии (члены НГСФ)- изолирующие костюмы и дыхательные  аппараты.

4.8. Диспетчер опасного производственного объекта:

· оповещает СП ОСВ об «аварии» по громкой связи;

·  производит оповещение руководства опасного производственного объекта согласно схеме;

· оповещает лиц, указанных в ПЛАС;

· поддерживает радиосвязь со всеми службами, занятыми ликвидацией «аварии».

4.9. Персонал цеха – члены НГСФ (минимум 2 человека) в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), берут необходимый инструмент и приступают к ликвидации «аварии». Проводят все переключения на технологических коммуникациях условно с помощью вывешивания аншлагов «открыто», «закрыто».

Переключения на электрооборудовании производятся также условно путем вывешивания аншлагов «включено», «выключено».

4.10. При наличии сведений о «пострадавших» или оставшихся в загазованной зоне: до прибытия газоспасательной службы персонал цеха - члены НГСФ (минимум 4 человека) в СИЗ, обследуют территорию цеха с целью обнаружения «пострадавших». При обнаружении «пострадавших», включают их в воздушные дыхательные аппараты, при наличии кровотечения – накладывают жгут, укладывают  на носилки и выносят их из загазованной зоны кратчайшим и безопасным путем на газоспасательную базу.

4.11.  Персонал цеха, находящийся на свежем воздухе по приказу Ответственного руководителя ликвидации аварии, встречает службы –  ГСС, ВОХР, медработников и сообщает им о месте нахождения Ответственного руководителя по ликвидации аварии, месте и характере «аварии»,.

4.12.  Руководители служб – ГСС,  медслужбы и  ВОХР докладывают ответственному руководителю по ликвидации аварии о прибытии и далее действуют по его указаниям.

4.13.  Медработники  прибывают на газоспасательную базу, при необходимости оказывает медицинскую помощь «пострадавшим» и затем докладывает об этом Ответственному руководителю по ликвидации аварии. Встречают машины скорой медицинской помощи.

4.14.  Руководители служб- ГСС, медслужбы и ВОХР, принимающие участие в проведении учебной тревоги, должны постоянно информировать Ответственного руководителя по ликвидации аварии о своих действиях.

4.15.  Председатель комиссии, получив сообщение об окончании работ по локализации «аварии» от Ответственного руководителя по ликвидации аварии, дает отбой учебной тревоги.

4.16.  Ответственный руководитель по ликвидации аварии, получив команду «отбой учебной тревоги», сообщает об этом диспетчеру опасного производственного объекта и персоналу цеха.

4.17.  Диспетчер опасного производственного объекта оповещает об отбое все службы и цеха, задейственные в учебной тревоге, и лиц согласно списка оповещения.

5.АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ.

5.1 После проведения учебной тревоги комиссия совместно с руководством цеха проводит 

        анализ учебной тревоги, где дается оценка действиям персонала цеха и 

        соответствующих служб.

5.1.1. По действия персонала цеха дается оценка:

· наличию и исправности противоаварийной защиты и оповещения об аварии;

· подготовленности персонала цеха к действиям по ПЛАС;

· подготовленности начальника и мастера цеха к руководству ликвидацией аварии;

· боеспособности НГСФ цеха;

· правильности и своевременности переключений на технологическом оборудовании;

· правильности и своевременности выставления постов безопасности;

· умению пользоваться средствами защиты;

· взаимодействию с ГСС, медслужбы, ВОХР и взаимосвязанными цехами;

· обеспечению быстрого вывода людей из опасной зоны;

· правильности оказания доврачебной помощи пострадавшим;

5.1.2. По действиям сотрудников  ГСС :

· своевременности прибытия дежурных газоспасателей;

· взаимодействию с ответственным руководителем по ликвидации аварии, НГСФ, медработниками и ВОХР;

· боеспособности, быстроте и правильности выполнения команд, применению средств защиты, средств для спасения людей и ликвидации аварии;

· оснащению  ГСС средствами защиты;

· по правильности ведения радиообмена.

5.1.3. По действиям сотрудников ВОХР:

· обеспечение охраны объекта, на котором произошла авария;

· взаимодействие с ответственным руководителем по ликвидации аварии, ГСС и  диспетчером опасного производственного объекта;

· обеспечение быстрого вывода людей из опасной зоны;

· правильность применения средств защиты;

· своевременный пропуск на объект сотрудников ГСС, НГСФ, подразделений МЧС, машин скорой помощи и милиции;

· по правильности ведения радиообмена.

5.1.4. По действиям диспетчерской службы опасного производственного объекта:

· быстроте и четкости оповещения служб, принимающих участие в ликвидации аварии;

· своевременности оповещения лиц, указанных в ПЛАС;

· взаимодействие с ответственным руководителем по ликвидации аварии,  ГСС, ВОХР, руководством опасного производственного объекта;

· по правильности ведения радиообмена;

· правильности оперативных распоряжений цехам, технологически связанными с цехом, в котором произошла авария.

5.1.5 По действия медицинских работников:

· ориентировке на территории предприятия и своевременности прибытия к месту аварии;

· своевременности и правильности оказания медицинской помощи пострадавшим;

· взаимодействие с Ответственным руководителем по ликвидации аварии,  ГСС ;

· применению средств защиты;

· укомплектованностью медицинской сумки.

5.1.6. По содержанию ПЛАСа в целом делается оценка:

· прогнозирования всех возможных аварийных ситуаций, свойственных данному производству;

· правильности и безопасности первичных мероприятии по локализации аварии;

· возможности практического выполнения мероприятий по спасению людей;

· соответствию последовательности мероприятий ПЛАС и последовательности действий их фактической значимости;

· возможности ликвидации аварии в начальной стадии ее возникновения указанными способами и средствами.

5.2. По окончании учебной тревоги на основании анализа её проведения члены комиссии  

      совместно с начальником цеха составляют акт проведения учебной тревоги по форме, 

       приведенной в приложении № 3. 

          В акте отмечаются все выявленные недостатки и определяются мероприятия по их 

        устранению с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

 Контрольный экземпляр утвержденного акта направляется главному инженеру (техническому руководителю) опасного производственного объекта,  копии - начальнику цеха, начальнику ГСС , начальнику ВОХР, службе ОТ и ПБ, в отдел ГО и ЧС и начальнику медслужбы.

    Ответственность за своевременное оформление, утверждение и передачу копии актов возлагается  на главного инженера (технического руководителю) опасного производственного объекта.

5.3. При неудовлетворительных результатах проведения учебной тревоги она должна быть 

       проведена повторно в течение 10 дней после детального изучения ошибок.

5.4. Контроль за своевременным проведением учебных тревог и выполнением мероприятий, 

       указанных в актах, осуществляет главный инженер (технический руководитель).

Приложение № 1

Утверждаю:

Главный инженер  ОПО

_______________ (Ф.И.О.)

«___»_____________20__г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ТРЕВОГ  В ________ ЦЕХЕ ОПО

   на 20____ ГОД

	№

п/п
	Место проведения
	Срок проведения
	Председатель комиссии (Ф.И.О., должность)

	1
	_______цех ОПО
	
	

	2
	_______цех ОПО
	
	

	3
	_______цех ОПО
	
	

	4
	_______цех ОПО
	
	


Составил:         Начальник  цеха ОПО     

           
                                         (Ф.И.О.)

Согласованно: 

                         Начальник службы ОТ и ПБ                                                                   (Ф.И.О.)

                          Начальник отдела ГО и ЧС                                                                    (Ф.И.О.)

                          Начальник  ГСС (Командир ГСФ)                                                        (Ф.И.О.)

                          Начальник медслужбы                                                                           (Ф.И.О.)



  Начальник   команды   ВОХР  


                   
        (Ф.И.О.)

Приложение № 2

                                                                                                           Утверждаю:










Директор ОПО









          ________________ (Ф.И.О.)










«___»____________ 20__г. 

ПЛАН 

проведения учебной тревоги по плану локализации

 аварийной ситуации в ________цехе ОПО

1. Вводная часть.

Учебная тревога назначена на «___»___________ 20__г. по сценарию №_____________

________________________________________________Начало тревоги в ______ часов.

Место проведения тревоги ___________________________________________________

Ответственный руководитель по ликвидации «аварии» - __________________________

                                                                                                                                                        (должность, Ф.И.О.)
2. Цель учебной тревоги._____________________________________________________
3. Описание «аварии»:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Действия сменного персонала цеха:__________________________________________ 

      __________________________________________________________________________

      5.  Действия персонала цеха свободного от рабочей смены: _______________________
      __________________________________________________________________________     

       6.  Действия служб, привлекаемых к ликвидации «аварии»:______________________

_____________________________________________________________________________

 7. Техника безопасности при проведении учебной тревоги________________________

 8.  Состав комиссии и распределение обязанностей:

Председатель комиссии –  главный инженер  ОПО___________________ (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 

От руководства ОПО          ________________________________________

                                                                                   (должность, Ф.И.О.)

От службы ОТ и ПБ           _________________________________________

                                                                                  (должность, Ф.И.О.)
От отдела ГО и ЧС            __________________________________________

                                                                                   (должность, Ф.И.О.)

От ГСС 

                __________________________________________

                                                                                      (должность, Ф.И.О.)
От ВОХР 


      _________________________________________

                                                                                    (должность, Ф.И.О.)
От медслужбы
                 _________________________________________

                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник  _________цеха 

                                        (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО: 

Главный инженер 

                                                    (Ф.И.О.)

Инженер службы ОТиПБ




    (Ф.И.О.)                                            

Инженер отдела ГО и ЧС                                                              (Ф.И.О.)

Начальник ГСС
(Командир ГСФ)
                                         (Ф.И.О.)

Начальник медслужбы





    (Ф.И.О.)

Начальник команды ВОХР 

                                        (Ф.И.О.)

Приложение №3






Утверждаю:










Директор ОПО










____________(Ф.И.О.)










«___»_____________200__г.

АКТ

проведения учебной тревоги

по Плану локализации аварийной ситуации

в  ___________цехе ОПО

1. Состав комиссии:

Председатель комиссии:                                              

            Главный инженер ОПО

                             (Ф.И.О.)
 Члены комиссии: 

            Начальник ________ цеха ОПО

                (Ф.И.О.)
            Представитель ГСС  

                            (Ф.И.О.)

            Представитель ОТ и ПБ
                                        (Ф.И.О.)

            Представитель отдела ГО и ЧС                             (Ф.И.О.)

            Представитель медслужбы
                            (Ф.И.О.)

            Представитель  ВОХР 


                (Ф.И.О.)
2. Тревога проводилась «__» ____________200__ года в ___ часов ___ минут.

3. Характер «аварийной ситуации»:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      4. Состав отделении членов НГСФ ____________ цеха:

Отделение газоспасателей НГСФ:

Аппаратчик (оператор)       __________________ 

Аппаратчик (оператор)       __________________ 

Слесарь- ремонтник      ______________________ 

 Слесарь – ремонтник    ______________________

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии ____________________________ 

Руководитель газоспасательных работ ___________________________________________ 

Командир отделения ______________Спасатель №1___________, Спасатель №2 __________  Спасатель №3______________Газоспасательная база__________________________________

Действия членов НГСФ  _________цеха и других служб при возникновении «аварийной ситуации»: _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Замечания по действиям служб, принимавших участие в ликвидации «аварийной ситуации»:

· диспетчер ОПО   ____________________________________________________;

· ГСС         ___________________________________________________________;

· Команда  ВОХР  ____________________________________________________;

· медработники  _______________________________________________________

Замечания по содержанию ПЛАС: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

6. Заключение комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Мероприятия по устранению замечаний:

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный за выполнение
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	


Председатель комиссии:

- ответственный за проведение учебной тревоги                                        (Ф.И.О.)
Члены комиссии: 

            Начальник ________ цеха 

                                            (Ф.И.О.)                            
            Представитель ГСС  

                                                        (Ф.И.О.)


      Представитель ОТиПБ

   



        (Ф.И.О.) 
            Представитель отдела ГО и ЧС                                                        (Ф.И.О.)

            Представитель  ВОХР 


                                            (Ф.И.О.)


      Представитель медслужбы
    



        (Ф.И.О.)

